{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Rozpočet","Krycí list"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rozpočet","index":0,"n_rows":590,"n_cols":8,"rows_kept":590,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[7,0,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ROZPOČET  "]
[]
["Stavba: Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Základnej škole Šarišské Jastrabie"]
["Objekt:   "]
[]
["Objednávateľ: obec Šarišské jastrabie"]
["Zhotoviteľ:   "]
["Miesto: Základná škola Šarišské Jastrabie"]
[]
["Spracoval:   "]
["Dátum: "]
[]
["Č.","Typ","Kód","Popis položky","MJ","Množstvo","J. cena [Eur]","Cena celkom [Eur]"]
[]
[null,"HSV - Práce a dodávky HSV (STAVEBNÁ ČASŤ)"]
[null,"    2 - Zemné práce"]
["1","K","111101101","Odstránenie travína tŕstia do 0,1 hektára","m2",{"v":15,"d":"15.000"}]
[2,"K","130201011","Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore","m3",{"v":3,"d":"3.000"}]
[3,"K","162301101","Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 500 m","m3",{"v":3,"d":"3.000"}]
[4,"K","167101100","Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne","m3",{"v":3,"d":"3.000"}]
[null,"    3 - Zakladanie"]
[5,"K","271533011","Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm","m3",{"v":0.3,"d":"0.300"}]
[6,"K","271533011.1","Násyp pod tepelné čerpadlo so zhutnením z drveného kameniva frakcie 16-32 mm","m3",{"v":3,"d":"3.000"}]
[7,"K","273313711","Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30 pod akumulačnú nádobu","m3",{"v":0.8,"d":"0.800"}]
[8,"K","273313711","Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30 pod tepelné čerpadlo","m3",{"v":4,"d":"4.000"}]
[9,"K","274361201","Výstuž základových pásov z ocele triedy 10 216","t",{"v":0.4,"d":"0.400"}]
[10,"K","275321312","Betón základových pätiek bez výztuže, tr. C20/25 pod oplotenie","m3",{"v":4,"d":"4.000"}]
[11,"K","275351215","Debnenie základových pätiek, dielce","m2",{"v":6,"d":"6.000"}]
[null,"    4 - Zvislé konštrukcie"]
[12,"K","311271174","Murovanie stien nosných z tváírnic","m3",{"v":3,"d":"3.000"}]
[13,"K","319101101","Osadenie prefabrikovaného stĺpa protihlukovej steny profilu H hmotnosti do 1 t železobetónovej pätky","kus",{"v":4,"d":"4.000"}]
[14,"K","319101221","Osadenie plastových protihlukových panelov do stĺpov profilu H výšky do 4 m","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[15,"K","5624910510","Protihluková stena akrylátová z metakrylátu hrúbky 15 mm v hliníkovom ráme, rozmer 2000x2500 mm","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[16,"M","592036070203","Tvárnica DT25, farba sivá","ks",{"v":40,"d":"40.000"}]
[null,"    99 - Presun hmôt HSV"]
[17,"K","999281111","Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m","t",4.102]
[]
[null,"HSV - Práce a dodávky HSV (VYKUROVANIE OBJEKTU)"]
[null,"    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie"]
[18,"K","943943221","Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m","m3",{"v":6.75,"d":"6.750"}]
[19,"K","943943292","Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m","m3",{"v":6.75,"d":"6.750"}]
[20,"K","943943821","Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m","m3",{"v":6.75,"d":"6.750"}]
[21,"K","943955021","Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m","m2",{"v":3,"d":"3.000"}]
[22,"K","943955191","Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m","m2",{"v":3,"d":"3.000"}]
[23,"K","943955821","Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m","m2",{"v":3,"d":"3.000"}]
[24,"K","979081111","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km","t",19.354]
[25,"K","979081121","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km","t",619.837]
[26,"K","979082111","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m","t",{"v":1.12,"d":"1.120"}]
[null,"    99 - Presun hmôt HSV"]
[27,"K","998009101","Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku","t",0.443]
[28,"K","998009194","Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m","t",0.443]
[null,"PSV - Práce a dodávky PSV"]
[null,"    713 - Izolácie tepelné"]
[29,"K","713482151","Montáž trubíc , hr.38-50,vnút.priemer do 38","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[30,"K","713482152","Montáž trubíc , hr.38-50,vnút.priemer 42-73","m",{"v":82,"d":"82.000"}]
[31,"M","6314153020","Tepelná izolácia potrubia - izolačné puzdro s polepom s AL fóliou- od +15°C do 250°C - tepelná vodivosť min. 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0°C - DN15 - o 21x50 mm","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[32,"M","6314153030","DN20 - 27x50 mm","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[33,"M","6314153040","DN25 - 34x50 mm","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[34,"M","6314153050","DN32 - 42x50 mm","m",{"v":28,"d":"28.000"}]
[35,"M","6314153060","DN40 - 49x50 mm","m",{"v":38,"d":"38.000"}]
[36,"M","6314153070","DN65 - 76x50 mm","m",{"v":46,"d":"46.000"}]
[37,"M","6314151111","Doplnkový materiál k izolácii","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[38,"M","63141532901","Tepelná izolácia skružami z minerálnej vlny hr. 35 mm","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[39,"K","713491111","Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia","m2",{"v":23,"d":"23.000"}]
[40,"M","1381403000","Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2,  ozn. 10 004.20, podľa  EN S185","t",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[41,"K","998713201","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m","%",41.289]
[42,"K","998713294","Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m","%",43.285]
[null,"    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod"]
[43,"K","722172103","Potrubie odvodu kondenzátu z PPR PN10 spolu s tvarovkami a uchytením DN32 (40,9x3,7)","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"    731-D - Ústredné kúrenie, kotolne demontáž"]
[44,"K","735490001","Odstavenie existujúcich zariadení od dodávky elektrickej energie","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[45,"K","735494811","Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[46,"K","735494811-1","Vypustenie potrubia odvodu kondenzátu","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[47,"K","735494811-2","Demontáž v miestnoti s plynovým spotrebičom","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"    731 - Ústredné kúrenie, kotolne "]
[48,"K","73126114523.1","Montáž plynového tepelného čerpadla","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[49,"M","484170001","Plynové tepelné čerpadlo s menovitým tepelným výkonom 41,7 kW pri A2/W35","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[50,"M","484170002","Antivibračné podložky (sada) pod tepelné čerpadlo","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[51,"M","484170003","Digitálny ovládač DDC","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[52,"M","484170004","Komunikačný kábel CAN-BUS","m",{"v":65,"d":"65.000"}]
[53,"M","484170005","Komunikátor GPRS RS232 + prevodník RS232-RS485","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[54,"M","484170006","Modul RB200/100","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[55,"M","484170007","Prevodník RS232-RS485","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[56,"M","484170008","Snímač vonkajšej teploty pre ovládač DDC","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[57,"M","484170001.1","Uvedenie TČ do prevádzky (DCC, komunikátor, zaškolenie obsluhy, odovzdávací protokol, doprava)","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[58,"K","998713201.1","Presun hmôt pre tepelné čerpadlo","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[59,"K","731360002","Doprava a montáž nerezového izolovaného komína","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[60,"M","484500004.1","Trojvrstvový nerezový spalinovod kaksády s vnútorným priemerom o 180 mm (2ks koleno 90°, 2ks 45° koleno, 2ks Tkus 180/80, 4ks objímka, tesnenie)","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[61,"M","484500004","Trojvrstvový nerezový komín s vnútorným priemerom o 180 mm (1ks koleno 90°, 1ks podpera, 1ks kontrolný otvor, 10ks rovný diel, 8ks objímka, tesnenie)","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[62,"M","484500004.1","OBHLIADKA pred montážou komína","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[63,"M","484500004.2","REVÍZIA komína","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"    732 - Ústredné kúrenie, strojovne"]
[64,"K","732199100","Montáž orientačného štítka","sub",{"v":15,"d":"15.000"}]
[65,"M","5489511000","Štítky na označenie potrubia podľa STN 13 0072 s nápisom","ks",{"v":15,"d":"15.000"}]
[66,"K","73233106002","Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[67,"M","4846736000","Tlaková expanzná nádoba s celkovým objemom 80 litrov/PN6 + MK 1\" guľový kohút so zaistením pozícia 1.5","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[68,"M","4846736002","Separátor kalov - pripojenie 6/4\" pozícia 1.6","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[69,"K","732331099103","Montáž akumulačnej nádrže","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[70,"M","484200001","Akumulačná nádrž + izolácia s objemom 1000 litrov, pozícia 1.2 ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[71,"K","732033001","Montáž úpravne vody","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[72,"M","484300001","Automatická katexová úpravňa vody s príslušenstvom (plniaci ventil pre uzavreté systémy) - výkon do 1,1 m3/h- max. prevádzkový tlak 0,2 - 0,8 MPa- 230V/50Hz, pozícia 1.8","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[73,"K","7323310991","Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[74,"M","484200002","Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 8 m3/h, DN80 PN 6\", pozícia 1.3","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[75,"K","732429112","Montáž čerpadla do DN 40","súb.",{"v":6,"d":"6.000"}]
[73,"K","7323310991.1","Montáž kombinovaného rozdeľovača/zberača","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[74,"M","4842000021","Kombinovaný rozdeľovač/zberač pre 5 okruhov + 1x rezerva, prívod/odvod PS DN80, pozícia 1.9","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[77,"M","42681557602.1","Teplovodné obehové elektronické čerpadlo, Q=2,89 m3/h; M=6,8 m, U=230V/50Hz; P=9-116W; I=0,09-1,02A; krytie X4D, závitové pripojenie DN32, pozícia 1-5","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[78,"M","42681557603.1","Teplovodné obehové elektronické čerpadlo, Q=2,20 m3/h; M=1,2 m, U=230V/50Hz; P=5-22W; I=0,09-0,19A; krytie X4D, závitové pripojenie DN20, pozícia 1.4","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[79,"K","734296180","Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[80,"M","4389901308","Trojcestný zmiešavací ventil DN25, kvs = 6,3 m3/h, servopohon - 230V/50Hz/5W/5Nm, s prídavným mikrospínačom 3 bodový","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[81,"K","998732201","Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m","%",566.759]
[null,"    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie"]
[82,"K","733121110","Rúry oceľové bezšvové hladké, rozmery v zmysle STN 42 5715/STN EN 10220: DN15, cena vrátane tvaroviek, čistenia a preplachovania","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[83,"K","733121112","DN20 (26,9x2,3)","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[84,"K","733121114","DN25 (33,7x2,6)","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[85,"K","733121116","DN32 (42,4x2,6)","m",{"v":28,"d":"28.000"}]
[86,"K","733121117","DN40 (48,3x2,6)","m",{"v":38,"d":"38.000"}]
[87,"K","733121118","DN65 (76,1x2,9)","m",{"v":46,"d":"46.000"}]
[88,"M","13300001","Rúrový oblúk kolenový 3D, 90°, materiál 11 353.1, STN 10253-1 DN 15","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[89,"M","13300002","DN25","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[90,"M","13300003","DN32","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[91,"M","13300004","DN40","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[92,"M","13300006","DN65","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[93,"K","733123110","Príplatok na zhotovenie odbočky, materiál 11353.1 DN15","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[94,"K","733123114","DN25","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[95,"K","733123115","DN32","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[96,"K","733123116","DN40","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[97,"K","733123118","DN65","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[98,"K","733124115","Prechod centrický, STN EN 10 253-1, materiál tr.11  DN25/DN40","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[99,"K","733124117","DN32/DN40","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[100,"K","733190217","Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5","m",{"v":158,"d":"158.000"}]
[101,"K","998733201","Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m","%",172.302]
[null,"    734 - Ústredné kúrenie, armatúry."]
[102,"K","734109215","Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN65 ","sub",{"v":10,"d":"10.000"}]
[103,"K","734173216","Prírubový spoj PN 0,6 DN65","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[104,"K","734209112","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[105,"K","734209114","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[106,"K","734209115","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[107,"K","734209117","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[108,"K","734209117","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2\"","ks",{"v":15,"d":"15.000"}]
[109,"M","1027000","Závitový guľový uzáver vypúšťací DN15","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[110,"M","5516050005","Závitový guľový uzáver DN15","ks    ",{"v":6,"d":"6.000"}]
[111,"M","5516050015","Závitový guľový uzáver DN20","ks    ",{"v":6,"d":"6.000"}]
[112,"M","5516050025","Závitový guľový uzáver DN25","ks    ",{"v":10,"d":"10.000"}]
[113,"M","5516050040","Závitový guľový uzáver DN40","ks    ",{"v":9,"d":"9.000"}]
[114,"M","5516050060","Závitový guľový uzáver DN65","ks    ",{"v":18,"d":"18.000"}]
[115,"M","4849210154","Závitový poistný ventil s otváracím pretlakom 3,0 bar DN20","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[116,"M","1073047","Závitová spätná klapka DN25","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[117,"M","1073049","Závitová spätná klapka DN40","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[118,"M","1073051","Závitová spätná klapka DN65","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[119,"M","1411184","Závitový filter DN25","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[120,"M","1411185","Závitový filter DN40","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[121,"M","1411186","Závitový filter DN65","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[122,"M","4849210116","Automatický odvzdušňovací ventil AOV15","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[123,"M","3199661975","Priame šrúbenie DN20","ks    ",{"v":4,"d":"4.000"}]
[124,"M","3199661980","Priame šrúbenie DN25","ks    ",{"v":10,"d":"10.000"}]
[125,"M","3199661985","Priame šrúbenie DN32","ks    ",{"v":10,"d":"10.000"}]
[126,"M","3199661995","Priame šrúbenie DN40","ks    ",{"v":10,"d":"10.000"}]
[127,"M","3199661997","Priame šrúbenie DN65","ks    ",{"v":8,"d":"8.000"}]
[128,"M","319966100","Vsuvka, redukcia, fitingy","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[129,"K","734411111","Teplomer 0-100 °C vrátane puzdra (50 mm)","ks",{"v":126,"d":"126.000"}]
[130,"K","734421130","Tlakomer 0-0,6 MPa vrátane kondenzačnej slučky a 3-cestného kohúta","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[131,"K","734494214","Návarok pre teplomer a tlakomer M 20x1,5 (prípadne G1/2\")","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[132,"K","998734201","Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m","%",248.586]
[null,"    767 - Konštrukcie doplnkové kovové"]
[133,"K","767995001","Montáž uloženia ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[134,"M","423000001","Objímka dvojdielna, dvojskrutková 31-38 mm / M8 (DN25)","ks",{"v":24,"d":"24.000"}]
[135,"M","423000002","40-46 mm / M8 (DN32)","ks",{"v":24,"d":"24.000"}]
[136,"M","423000003","48-53 mm / M8 (DN40)","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[137,"M","442300000","72-78 mm / M8 (DN65)","ks",{"v":36,"d":"36.000"}]
[138,"M","423000008","Závitová tyč M8","bm",{"v":15,"d":"15.000"}]
[139,"M","423000009","Matica M8 + podložka","ks",{"v":66,"d":"66.000"}]
[140,"M","4230000010","Chemická kotva M10","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[141,"M","4230000011","Protipožiarny tmel Pyrocryl 320 ml","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[142,"M","4230000012","Lepiaca páska výstražná 50x33 mm žlto-čierna","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[143,"M","1333151200","Tyč oceľová  prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn.11 373  podľa EN ISO S235JRG1","t",{"v":0.35,"d":"0.350"}]
[144,"K","998767201","Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m","%",24.624]
[null,"    783 - Dokončovacie práce - nátery"]
[145,"K","783225100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm ","m2",{"v":16,"d":"16.000"}]
[146,"K","783226100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm","m2",{"v":16,"d":"16.000"}]
[147,"K","783424740","Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm","m",{"v":158,"d":"158.000"}]
[null,"HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby"]
[148,"K","HZS000113","Murárska výpomoc","hod",{"v":72,"d":"72.000"}]
[149,"K","HZS0001131","Ostatné nešpecifikované","hod",{"v":24,"d":"24.000"}]
[150,"K","HZS000114","Vykurovacia skúška zdroja tepla","hod",{"v":72,"d":"72.000"}]
[151,"K","HZS000115","Kompletné zaškolenie obsluhy","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[152,"K","HZS000116","Miestny prevádzkový poriadok - vypracovanie","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"    OST - Ostatné"]
[153,"K","2","Overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.- vyhradené tlakové zariadenia","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[null,"HSV - Práce a dodávky HSV (PLYNOFIKÁCIA)"]
[null,"    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie"]
[154,"K","943943221","Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m","m3",{"v":6.75,"d":"6.750"}]
[155,"K","943943292","Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m","m3",{"v":6.75,"d":"6.750"}]
[156,"K","943943821","Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m","m3",{"v":6.75,"d":"6.750"}]
[157,"K","943955021","Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m","m2",{"v":2.25,"d":"2.250"}]
[158,"K","943955191","Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m","m2",{"v":2.25,"d":"2.250"}]
[159,"K","943955821","Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m","m2",{"v":2.25,"d":"2.250"}]
[null,"    99 - Presun hmôt HSV"]
[160,"K","998009101","Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku","t",0.421]
[161,"K","998009194","Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m","t",0.421]
[null,"M - Práce a dodávky M"]
[null,"    23-M - Montáže potrubia"]
[162,"K","230080","Odstavenie existujúcich zariadení od dodávky elektrickej energie-plynový kotol","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[163,"K","230081","Odplynenie celek trasy NTL rozvodu plynu","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[164,"K","230011008","Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 22 x 2.6","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[165,"M","1411089000","Rúry oceľové bezšvové hladké, rozmery v zmysle STN 42 5714 (STN EN 10 220):DN15 (21,3x2,0)","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[166,"K","230011045","Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 48 x 2.9","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[167,"M","1412086500","DN40 (48x2,9)- navrhované potrubie rozvodu plynu ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[171,"K","230021014","Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 48 x 2.9","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[172,"M","3194116400","Rúrový oblúk kolenový 3D, 90°, materiál 11 353.1, STN 10253-1 \nDN40 - navrhované potrubie","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[173,"K","230020674","Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 89 x 3.6 - DN40 ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[174,"K","230040010","Montáž závitových dielov DN 2 1/2\"","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[175,"M","1240810","Guľový kohút závitový DN40","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[176,"K","230040003","Montáž závitových dielov DN 3/8\" tlakomer a príslušenstvo","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[177,"M","3884100000","Tlakomer D160, typ 03333, rozsah 0 až 10 kPa, STN 25 7210","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[178,"M","3885000390","Návarok pre tlakomer G1/2\"","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[179,"K","230050001","Montáž uloženia ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[180,"M","42310000","Objímka dvojdielna, dvojskrutková",null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[181,"M","423000003","48-53 mm / M8 (DN40)","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[182,"M","423000006","87-92 mm / M8 (DN80)","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[183,"M","42310006","Závitová tyč M8","bm",{"v":5,"d":"5.000"}]
[184,"M","42310007","Hmoždina murivo pre M8","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[185,"M","42310008","Chemická kotva M10","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[186,"M","245926100","Protipožiarny tmel Pyrocryl 320 ml","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[187,"K","230050031","Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov","kg",{"v":35,"d":"35.000"}]
[188,"K","230120043","Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32","m",{"v":28,"d":"28.000"}]
[189,"K","230120072","Značenie potrubia  štítkami podľa STN 13 0072","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[190,"M","5489511000","Štítok ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[191,"K","230170004","Príprava pre skúšku tesnosti do DN 200","úsek",{"v":1,"d":"1.000"}]
[192,"K","230200032","Montáž plynovodu zváraním do DN200","m",{"v":28,"d":"28.000"}]
[193,"K","230230017","Tlaková skúška NTL rozvodu v zmysle STN EN 1775 ","m",{"v":28,"d":"28.000"}]
[194,"K","230230121","Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa","úsek",{"v":1,"d":"1.000"}]
[195,"K","230230201","Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom","úsek",{"v":1,"d":"1.000"}]
[196,"K","230230215","Odstránenie plynu z potrubia dusíkom   do DN 200","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[197,"K","230230291","Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v  DRZ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[198,"K","230230292","Napustenie potrubia plynom v úseku od HUP až po vstup na kaskádu kotlov","m",{"v":50,"d":"50.000"}]
[199,"K","HZS000113","Ostatné nešpecifikované","hod",{"v":32,"d":"32.000"}]
[200,"K","HZS0001132","Murárska výpomoc","hod",{"v":8,"d":"8.000"}]
[201,"K","MV","Murárske výpomoci","%",34.392]
[202,"K","PPV","Podiel pridružených výkonov","%",34.258]
[null,"      OST - Ostatné"]
[203,"K","1","Overovanie spôsobilosti vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.- vyhradené technické zariadenia plynové","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[204,"K","2","Revízia, revízna správa","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[205,"K","2","Odborné prehliadky po tlakových skúškach","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"    25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení"]
[206,"K","250020001","Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog.konštrukcie tr.II.","m2",{"v":5,"d":"5.000"}]
[207,"K","250020051","Oprašovanie pred povrchovou úpravou technolog.konštrukcie tr.II.","m2",{"v":5,"d":"5.000"}]
[208,"K","250020101","Základný náter jednozložkový technolog.konštrukcie tr.II.","m2",{"v":5,"d":"5.000"}]
[209,"K","250020201","Ostatné nátery jednozložkové technolog.konštrukcií tr.II. 2x7m2","m2",{"v":8,"d":"8.000"}]
[210,"M","2462151100","Farba syntetická  základná šedá S 2000","kg",{"v":1,"d":"1.000"}]
[211,"M","2462167100","Email syntetický  vonkajší Industrol šedý   S 2013","kg",{"v":2,"d":"2.000"}]
[212,"M","2464201200","Riedidlo pre syntetické nátery striekaním S 6001","kg",{"v":1,"d":"1.000"}]
[213,"K","250030001","Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového do DN 50","m2",{"v":4,"d":"4.000"}]
[214,"K","250030051","Oprašovanie potrubia priemyslového ","m2",{"v":5,"d":"5.000"}]
[215,"K","250030101","Základný jednozložkový náter potrubia priemyslového ","m2",{"v":5,"d":"5.000"}]
[216,"K","250030201","Ostatné jednozložkové nátery potrubia priemyslového  2x13m2","m2",{"v":2,"d":"2.000"}]
[217,"M","2462151100-1","Farba syntetická  základná šedá S 2000","kg",{"v":1.5,"d":"1.500"}]
[218,"M","2462168100-1","Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013","kg",{"v":4,"d":"4.000"}]
[219,"M","2464201200-1","Riedidlo pre syntetické nátery striekaním S 6001","kg",{"v":1.5,"d":"1.500"}]
[220,"K","PD","Presun dodávok","%",6.488]
[221,"K","PPV","Podiel pridružených výkonov","%",5.348]
[]
[null,"M - Práce a dodávky M"]
[null,"    21-M - Elektromontáže"]
[222,"K","210800113-D","Demontáž a likvidácia káblov","m",{"v":80,"d":"80.000"}]
[null,"    Riadiaci systém v RMS1"]
[223,null,"DKO013010","DDC, DDC jednotka, 24 V DC, Príkon.: 5 VA, IP40","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[224,null,"DRS002011","SW pre komunikáciu RS s DDC jednotkou","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[225,null,"DRS001034","REM-08, Modul 8x prep. relé 230V/5A, ručné ovládanie","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[226,null,"DRS001041","REM-04, Modul 4x spín. relé 230V/5A pre snímače plynu JTO","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[227,null,"DRS001038","DIRAS-ST, Obslužný terminál - RS232, RS485, displej 4x20 znakov, membrán. klávesnica","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[228,null,"DRS001042","DIRAS-Ak, Riadiaci systém  8 x AI, 8 x DI, 16 x DO","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[229,null,"DRS002025","DIRAS-Ak, Užívateľská príručka pre konkrétnu aplikáciu s RS 8 x AI, 8 x DI, 16 x DO","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[230,null,"DRS002114","Webserver, Konfigurácia dátového bodu pre Web server","d/b",{"v":101,"d":"101.000"}]
[231,null,"DRS006014","Amini, Užívateľská príručka pre konkrétnu aplikáciu","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[232,null,"DRS006148","AMINI4W2, Malý kompaktný RS 8DI, 8D0, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, 1MB RAM","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[233,null,"DRS002014","Konfigurácia dátového bodu procesného RS","d/b",{"v":101,"d":"101.000"}]
[234,null,"DZD006030","TCL 024-124, Spínaný zdroj DC 24V/1A ( -10°÷70°C), AC 230 V, 50 Hz, 24 W, IP20","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[235,null,"DZD006034","TCL 060-124, Spínaný zdroj DC 24V/2,5A ( -10°÷70°C), AC 230 V, 50 Hz, 60 W, IP20","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[236,null,"DRS002006","Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. skúšky, Ing.","v/v",{"v":67,"d":"67.000"}]
[237,null,"DRS002012","Konfigurácia v/v bodu RS","v/v",{"v":67,"d":"67.000"}]
[238,null,"PDO001001","Mimostavenisková preprava a doprava","%",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
[239,null,"PDO001004","Presun","%",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"    Rozvádzač RMS1 dodávka a montáž"]
[240,null,3451009800,"PG9, Plastová priechodka, fí 9","ks",{"v":36,"d":"36.000"}]
[241,null,3451010000,"PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou","ks",{"v":31,"d":"31.000"}]
[242,null,3451010200,"PG13,5, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou.","ks",{"v":14,"d":"14.000"}]
[243,null,3451010300,"PG16, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou.","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[244,null,3451010400,"PG21, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou.","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[245,null,3451312200,"25x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (25x60), sivý","m",{"v":1.25,"d":"1.250"}]
[246,null,3451312500,"40x40 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x40)","m",{"v":1.95,"d":"1.950"}]
[247,null,3451312600,"40x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x60), sivý","m",{"v":2.6,"d":"2.600"}]
[248,null,3451312900,"60x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (60x60), sivý","m",{"v":0.6,"d":"0.600"}]
[249,null,3451313200,"80x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (80x60), sivý","m",{"v":2.45,"d":"2.450"}]
[250,null,3470100900,"BA9S, Žiarovka biela 28 V AC/DC, 60 mA","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[251,null,3580266706,"S40JD1104.A6, Vypínač na povrch rozvádzača, 40A, 4 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[252,null,"3580760006/1","LTN-2B-1, Istič 1pólový., 2A, Char.: B, 1 p","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[253,null,"3580760008/2","LTN-6B-1, Istič 1pólový. Rada Minia., 6A, Char.: B, 1 p","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[254,null,3580760039,"LTN-6C-1, Istič, 6A, Char.: C, 1 p","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[255,null,3580760040,"LTN-10C-1, Istič, 10A, Char.: C, 1 p","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[256,null,"3580760049/3","LTN-2C-1N, Istič 1+N pólový., 2A, Char.: C, 1+N p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[257,null,3580760201,"LTN-25C-3, Istič, 25A, Char.: C, 3 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[258,null,3580760320,"PS-LT-1100, Pomocný spínač ističa. 1zapínací+1vypínací. 0,5 TE.","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[259,null,3580760360,"OFI-40-4-100A-G, Chránič,4 póly,100 mA,Icn=10kA, A-G,rázovo odolný., 40A, 4 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[260,null,3580760366,"LFN-40-4-030AC, Chránič,4 póly,30 mA,Icn=10kA, AC., 40A, 4 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[261,null,3580760389,"OLI-6B-1N-030-A, Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou., 6A, Char.: B, 2 p","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[262,null,"358P01001","245 52, 2 poloh.ovládacia hlavica, fi 22,5mm","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[263,null,"358P01002","245 53, 3 poloh.ovládacia hlavica, fi 22,5mm","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[264,null,"358P01004","244 04, Stláčacia hlavica presvetl., červená, fi 22,5mm","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[265,null,"358P01007","248 31, Spínacia jednotka,montáž na spoj.adaptér","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[266,null,"358P01008","248 32, Rozpínacia jednotka, montáž na spoj.adaptér","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[267,null,"358P01009","247 80, Jednotka s objímkou pre stláč.hlavicu presvetlenú;","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[268,null,"358P01010","248 28E233, Spojovací diel pre 3 jednotky","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[269,null,"358P01012","248 02, Lem-nosič štítkov 13 znakový-kruh","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[270,null,"358P01013","249 00, Štítok čistý čierny 13 znakov","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[271,null,"358P760206","S1L-1000/10, Prepojovacia lišta k ističom LST 1-pólová, 1 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[272,null,"358P760207","S3L-1000/16, Prepojovacia lišta k ističom LST 3-pólová, 3 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[273,null,"358P760208","EKC-3, Koncová krytka k 3p prepájacej lište na ističe LPN.","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[274,null,"DDF001003","RTO16, Rázová oddeľovacia tlmivka. 16 A., 1 p","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[275,null,"DDF001006","DA 275-DF2, Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom, prevadzkový prúd zariadenia 2A., Trieda: D, 2 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[276,null,"DDF001102B","SLP 275 V/4, 20kA (8/20), 4 póly. Typ 2. Vyberateľné moduly varistorov., Trieda: C, 4 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[277,null,"DHL001001","L94-G-24, Signálka LED RAMI, 24V AC/DC, zelená, fi 14mm","ks",{"v":14,"d":"14.000"}]
[278,null,"DHL001002 ","L94-R-24, Signálka LED RAMI, 24V AC/DC, červená, fi 14mm","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[279,null,"DKA001001","PT570 730, Miniatúrne relé PT, 230V AC, 4 p","ks",{"v":26,"d":"26.000"}]
[280,null,"DKA001003","YPT 78 704, Pätica pod miniatúrne relé, 4 pólová, I=6A, 4 p","ks",{"v":26,"d":"26.000"}]
[281,null,"DKA001004","YMRCW230, Ochranný modul pre min.relé  PT 570 730, 230V","ks",{"v":26,"d":"26.000"}]
[282,null,"DKA001006","PT28 800, Kovová spona pre uchytenie min.relé","ks",{"v":26,"d":"26.000"}]
[283,null,"DKM001001","LC1K0610P7, Ministýkač, cievka 230V, 4x spínací kontakt, 6A, 4 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[284,null,"DKM001002","LC1K0910P5, Ministýkač, cievka 230V, 4x spínací kontakt, 9A, 4 p","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[285,null,"DKM001006","LA4KA1U, RC člen pre ministykače.","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[286,null,"DRM003001","TS 35/100, DIN lišta nosná TS35 plná","ks",{"v":3.5,"d":"3.500"}]
[287,null,"DRM005001","ZSE-03, Zásuvka soklová na DIN lištu","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[288,null,"DRM007002","5x20, Trubičková poistka","ks",{"v":32,"d":"32.000"}]
[289,null,"DRM010600","800x1200x300 šxvxh, Pomocný materiál a práca pre rozvádzač 800x1200x300, plech","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[290,null,"DSH008001","HRH-5, Elektródové zariadenie na DIN lištu, 24-240 V AC/DC, 2 VA, IP 40","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[291,null,"DSK001006","AE 1280500 *, Rozvádzač, 800x1200x300 šxvxh","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[292,null,210190003,"Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[293,null,"DXS002001","IK 100002, Svorka radová bez bočnice, Béžová, 2,5 mm2","ks",{"v":126,"d":"126.000"}]
[294,null,"DXS002003","IK 100006, Svorka radová bez bočnice, Béžová, 6 mm2","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[295,null,"DXS002005","IK 101002, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 2,5 mm2","ks",{"v":32,"d":"32.000"}]
[296,null,"DXS002007","IK 101006, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 6 mm2","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[297,null,"DXS002009","IK 100202, Bočnica - koncová doska, Béžová, 2,5 mm2","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[298,null,"DXS002010","IK 100204, Bočnica - koncová doska, Bežová, 4-6 mm2","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[299,null,"DXS002011","IK 101202, Bočnica - koncová doska, Modrá, 2,5 mm2","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[300,null,"DXS002012","IK 101204, Bočnica - koncová doska, Modrá, 4-6 mm2","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[301,null,"DXS002013","IK 108001, Oddeľovacia doska, Červená, 2,5 mm2","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[302,null,"DXS002015","IK 100401, Prepojovací mostík viacsvorkový pre 45 svoriek, 2,5 mm2","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[303,null,"DXS002017","IK 100413, Prepojovací mostík viacsvorkový pre 31 svoriek, 6 mm2","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[304,null,"DXS002018","IK 100611, Skrutka a dištančná objímka - valček, 2,5 mm2","ks",{"v":30,"d":"30.000"}]
[305,null,"DXS002020","IK 100683, Skrutka a dištančná obímka, 6 mm2","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[306,null,"DXS002021","IK 141004/SKSFR4/, Svorka poistková bez bočnice pre poistku 5x20 mm, 4 mm2","ks",{"v":32,"d":"32.000"}]
[307,null,"DXS002022","IK 190030, Štítok popisovací čistý (100x)., Biela","ks",{"v":5.03999999999998,"d":"5.040"}]
[308,null,"DXS002024","IK 131204, Koncová doska k poistkovej svorke IK141004., béžová","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[309,null,"DXS003001","RSD 88, Koncová zvierka., Čierna, Biela","ks",{"v":20,"d":"20.000"}]
[310,null,"DXS004001","RSA PE4, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/ž, 4 mm2","ks",{"v":32,"d":"32.000"}]
[311,null,"DXS004002","RSA PE6, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/ž, 6 mm2","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[312,null,"PDO001001","Mimostavenisková preprava a doprava","%",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
[313,null,"PDO001004","Presun","%",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"    Prístroje MaR + PRS dodávka a montáž"]
[314,null,3410518300,"863159-3-1/3, Flexo šnúra, 3x1, 3 m","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[315,null,"MEM000001","Montáž Flexo šnúry","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[316,null,3450318320,"4FN 150 84, Zásuvka nad omietku, 16A, 250V, IP44","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[317,null,210111031,"Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[318,null,3450367293,"OBO krabica A8/5, Krabica na povrch, plast, farba sivá, bez priechodiek, so svorkovnicou","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[319,null,210010351,"Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[320,null,3450927000,"6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[321,null,210010351,"Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[322,null,3570332400,"XALK178E, Jednotlačítkový ovládač s hlavicou typu J, 6A/240V, IP54, sp. aj rozp. jednotka","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[323,null,"MPR000004 ","Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavicou typu J","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[324,null,3580224800,"S10JPD1103.A6, Vypínač v škatuli, montáž na povrch, 230V/10A AC, IP54, 10A, 3 p","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[325,null,"MQM000001","Montáž spínača v škatuli","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[326,null,3580760181,"LTN-32B-3, Istič, 32A, Char.: B, 3 p","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[327,null,"MFA000002","Istič 3f do existujúceho rozvádzača","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[328,null,"MPR000007","Zapojenie ovládania čerpadla","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[329,null,210290741,"Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do   1 kW","ks",{"v":13,"d":"13.000"}]
[330,null,"DID004030","Protokol o poinštalačnej kontrole detektorov plynu","sub",{"v":3,"d":"3.000"}]
[331,null,"DIZ00102113","BX1400U-FR, Záložný zdroj 700W, Maximálny vstupný prúd: 6 A, 230 V AC, 700W","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[332,null,"MPR000001","Zapojenie ovládania kotla","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[333,null,"MPR000011","Zapojenie ovládania TČ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[334,null,"DPR005510","4FK 283 69, Dátová zásuvka 2xRj45 Cat. 5e (tienený)","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[335,null,"210111022/1","Dátová zásuvka v krabici 2xRj45 2x zapojenie","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[336,null,"DRS001040","Modir, GSM modul - monitorovací systém cez SMS","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[337,null,"DRS001071","Par-GSM, Parametrizovanie GSM komunikátora","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[338,null,"DSE001002","ARA661, Servopohon, AC 230V 50 Hz, trojbod, 120 s, 6 Nm, 230 V AC, 5 VA, IP41","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[339,null,"360430028/1","Montáž servopohonu vrátane zoradenia","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[340,null,"DSH001002","EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátka do drezu.","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[341,null,360410182,"Montáž ponornej elektródy, typ EP 901","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[342,null,"DSI002001","4FE60115, Húkačka Piráta. 230 V., 230 V AC, 40 VA, IP54","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[343,null,210140652,"Elektrická húkačka typ CE","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[344,null,"DSP004001","MBS3000, Snímač tlaku. M20x1,5., 0-600 kPa, 4-20 mA, <30 mA, IP68","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[345,null,"361410081/1","Montáž snímača tlaku","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[346,null,"DSQ001001A","DRZ-GI30N, Držiak pre montáž GI30N","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[347,null,"DSQ001001B","GI30WN, Detektor pre zemný plyn, 12 V DC, 1 W, IP55","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[348,null,"MSQ000001","Montáž detektora plynu vrátane preskúšania","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[349,null,"DSQ001002","GIC40N, Detektor pre kysličník uhoľnatý, 12 V DC, 1 W, IP55","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[350,null,"MSQ000001","Montáž detektora plynu vrátane preskúšania","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[351,null,"DST003020B","TG8J-40, Snímač teploty s kábl.vývodom, Ni 1000, 6180ppm, kábel 2 m, -60 až 200 C, R, IP67","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[352,null,"360410028/1","Montáž príložného snímača teploty","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[353,null,"DST003110B","NS111A, Snímač teploty priestorový, Ni1000, 6180 ppm, -30 až 80 °C, R, IP65","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[354,null,"360410027/1","Montáž snímača teploty s konzolou","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[355,null,"DST003140B","NS141, Snímač príložný, Ni1000, 6180 ppm., -30 až 120 °C, R, IP65","ks",{"v":11,"d":"11.000"}]
[356,null,"360410028/1","Montáž príložného snímača teploty","ks",{"v":11,"d":"11.000"}]
[357,null,"MVS000004","Zapojenie ventila plynu","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[358,null,"DVS003001","M20x1,5, Ventil tlakomerový skúšobný s čapom a nátrub. prípojkou, mosadz, PN 25, 200 °C","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[359,null,"MVS000001","Montáž skúšobného tlakomerového ventilu","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[360,null,"PDO001001","Mimostavenisková preprava a doprava","%",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
[361,null,"PDO001003","Podružný materiál","%",{"v":3,"d":"3.000"}]
[362,null,"PDO001004","Presun","%",{"v":1,"d":"1.000"}]
[363,null,"PMO001002","PPV","%",{"v":6,"d":"6.000"}]
[364,"    Prístroje Eli dodávka a montáž"]
[365,null,3450234800,"4FN 575 130, Vypínač jednopólový nad omietku, radenie 1, 10A/250V, IP44","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[366,null,210110021,"Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[367,null,3450234900,"4FN 575 131, Vypínač dvojpólový nad omietku, radenie 2, 10A/250V, IP44","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[368,null,210110022,"Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[369,null,3450927000,"6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[370,null,210010351,"Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[371,null,3470301000,"Trubica 120cm, Trubica 36W, 230 V, 36W","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[372,null,"34801586P1","Panama, Vonkajšie svietidlo nástenné so senzorom, úsporná žiarovka, 230V, 22W, IP44","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[373,null,210200073,"Svietidlo žiarovkové - typ 313 09 02 - 60 W, priem., nástenné","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[374,null,3480164000,"531 31 04, Svietidlo žiarivkové, 230 V AC, 2 x 36 W, IP54","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[375,null,210201082,"Svietidlo žiarivkové - typ 531 16 01 - 2x40 W, včít. retiazk. záves","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[376,null,"34801689P0","Setro 11W,900lm,IP64, Núdzové svietidlo 11W, 230V, 11W, IP64","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[377,null,211200101,"Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[378,null,3481200800,"Starter PHILIPS 4-65W S 10, Štarter pre žiarivkové svietidlo, 230 V","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[379,null,3570226300,"Mi-75211, 1x16A/400 V/ 5-pól, 1x16A/230V,1x 24V/4 A, istenie poistkami, vypínač","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[380,null,"MPR000003","Montáž rozvodnice  Mi","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[381,null,"PDO001001","Mimostavenisková preprava a doprava","%",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
[382,null,"PDO001003","Podružný materiál","%",{"v":3,"d":"3.000"}]
[383,null,"PDO001004","Presun","%",{"v":1,"d":"1.000"}]
[384,null,"PMO001002","PPV","%",{"v":6,"d":"6.000"}]
[null,"    Kabeláž dodávka a montáž"]
[385,null,1321121100,"M8x1000, Tyč oceľová závitová, M8x1000mm","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[386,null,1322460000,"30x5 mm, Tyč oceľová plochá 11373, 30mm šírka x 5mm hrúbka","kg",{"v":4,"d":"4.000"}]
[387,null,1323101000,"20x20x3, Uholník rovnoramenný 11373 (L-profil), 20x20mm, 3mm hrúbka","kg",{"v":4,"d":"4.000"}]
[388,null,1323102800,"30x30x3, Uholník rovnoramenný 11373 (L-profil), 30x30mm, 3mm hrúbka","kg",{"v":4,"d":"4.000"}]
[389,null,2830406000,"8 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 8 mm","ks",{"v":120,"d":"120.000"}]
[390,null,2830406010,"EM8, Kotva pre závitovú tyč EM8","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[391,null,2830406500,"10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 10 mm","ks",{"v":40,"d":"40.000"}]
[392,null,"2830422500/2","12x150, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12x150","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[393,null,3410102800,"CYKY-J 3x1,5, Celoplastový kábel","m",{"v":278,"d":"278.000"}]
[394,null,3410103000,"CYKY-O 2x1,5, Celoplastový kábel","m",{"v":6,"d":"6.000"}]
[395,null,3410109200,"CYKY-J 5x1,5, Celoplastový kábel","m",{"v":50,"d":"50.000"}]
[396,null,3410109400,"CYKY-J 5x4, Celoplastový kábel","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[397,null,3410109500,"CYKY-J 5x6, Celoplastový kábel","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[398,null,3410300700,"FTP 4x2x0,5, Kábel oznamovací medený","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[399,null,3410306000,"JYTY 2x1, Tienený kábel","m",{"v":189,"d":"189.000"}]
[400,null,3410306600,"JYTY 4x1, Tienený kábel","m",{"v":118,"d":"118.000"}]
[401,null,3410549600,"CMSM 7x0,75, Šnúra medená","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[402,null,3410560600,"H05VV-F 2X0,75, Šnúra medená","m",{"v":106,"d":"106.000"}]
[403,null,3410561200,"H05VV-F 3G0,75, Šnúra medená","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[404,null,3410561400,"H05VV-F 3G1,0, Šnúra medená","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[405,null,3410563200,"H05VV-F 5G0,75, Šnúra medená","m",{"v":150,"d":"150.000"}]
[406,null,"341P324402","CAN-BUS 3x0,75, Tienený kábel","m",{"v":28,"d":"28.000"}]
[407,null,"341P324500","DEVIflex 18T, Vykurovací kábel 130W","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[408,null,3450705400,"FXP16, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vonkajší priemer 16mm","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[409,null,3450705500,"FXP20, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vonkajší priemer 20mm","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[410,null,3450710400,"FXP32, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 32mm","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[411,null,3450710420,"FXP50, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 50mm","m",{"v":5,"d":"5.000"}]
[412,null,3450927000,"6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[413,null,3451009800,"PG9, Plastová priechodka, fí 9","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[414,null,3451010000,"PG11, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou","ks",{"v":15,"d":"15.000"}]
[415,null,3451010200,"PG13,5, Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou.","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[416,null,"3451100100/1","CL 20, Príchytka pre plast. trubku FX20","ks",{"v":25,"d":"25.000"}]
[417,null,"3451100100/2","CL 16, Príchytka pre plast. trubku FX16","ks",{"v":35,"d":"35.000"}]
[418,null,3451100300,"CL 32, Príchytka pre plast. trubku FX32","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[419,null,3451303800,"LV 18X13, Lišta vkládacia 18x13","m",{"v":24,"d":"24.000"}]
[420,null,3451304300,"LH 20X20, Lišta hranatá 20x20","m",{"v":18,"d":"18.000"}]
[421,null,3451307000,"LH 40X40, Lišta hranatá 40x40","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[422,null,3451309100,"LH 80X40, Lišta hranatá 80x40","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[423,null,3451310800,"LVH120X40, Lišta hranatá 120x40","m",{"v":6,"d":"6.000"}]
[424,null,5628900000,"120J, Štítok na označenie káblového vývodu","ks",{"v":126,"d":"126.000"}]
[425,null,"DEL004001","MARS 62/50, Káblový žľab plechový MARS 62/50","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[426,null,"DEL004002","Veko žľabu 62, Kryt žľabu veľ. 62","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[427,null,"DEL004003","Nosník  62, Podpera žľabu veľ. 62","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[428,null,210010071,"Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8013, 13 mm","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[429,null,210010072,"Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8016, 16 mm","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[430,null,210010074,"Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[431,null,210010084,"Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm","m",{"v":5,"d":"5.000"}]
[432,null,210010101,"Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací","m",{"v":42,"d":"42.000"}]
[433,null,210010102,"Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[434,null,210010104,"Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 70 preťahovací","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[435,null,210010106,"Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780","m",{"v":6,"d":"6.000"}]
[436,null,210010351,"Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[437,null,210020651,"Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg","ks",{"v":22,"d":"22.000"}]
[438,null,210100001,"Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2","ks",{"v":258,"d":"258.000"}]
[439,null,210100002,"Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[440,null,210100201,"Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 2 x 4 mm2","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[441,null,210100204,"Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[442,null,210100219,"Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[443,null,210100221,"Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 7 x 6 mm2","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[444,null,210100251,"Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2","ks",{"v":20,"d":"20.000"}]
[445,null,210100258,"Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[446,null,210100259,"Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[447,null,210100262,"Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[448,null,210100301,"Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia","ks",{"v":31,"d":"31.000"}]
[449,null,210100501,"Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 2 x 1 mm2","ks",{"v":17,"d":"17.000"}]
[450,null,210100503,"Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 4 x 1 mm2","ks",{"v":14,"d":"14.000"}]
[451,null,210802122,"Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CMSM 7x0.75","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[452,null,210802301,"Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 2x0.75","m",{"v":106,"d":"106.000"}]
[453,null,210802306,"Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x0.75","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[454,null,210802307,"Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x1","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[455,null,210802316,"Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x0.75","m",{"v":150,"d":"150.000"}]
[456,null,210810041,"Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5","m",{"v":6,"d":"6.000"}]
[457,null,210810045,"Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5","m",{"v":278,"d":"278.000"}]
[458,null,210810055,"Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5","m",{"v":50,"d":"50.000"}]
[459,null,210810057,"Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[460,null,210810546,"Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKOY 750 V 5x6","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[461,null,210860221,"Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm","m",{"v":189,"d":"189.000"}]
[462,null,210860222,"Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm","m",{"v":118,"d":"118.000"}]
[463,null,210950203,"Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   4    kg","m",{"v":80,"d":"80.000"}]
[464,null,211010002,"Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8","ks",{"v":120,"d":"120.000"}]
[465,null,211010003,"Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10","ks",{"v":40,"d":"40.000"}]
[466,null,211010012,"Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[467,null,211800812,"Oznamovací kábel pre vnútorné rozvody pevne uložený BYFY 5 x 2 x 0,5 mm","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[468,null,220260721,"Žľab káblový MARS 62x50,montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[469,null,460680023,"Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[470,null,460680024,"Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 60 cm","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[471,null,"MBL001001","Montáž podpery žľabu","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[472,null,"MVS000013","Montáž vykurovacieho kábla","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[473,null,"PDO001001","Mimostavenisková preprava a doprava","%",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
[474,null,"PDO001002","Stratné","%",{"v":5,"d":"5.000"}]
[475,null,"PDO001003","Podružný materiál","%",{"v":3,"d":"3.000"}]
[476,null,"PDO001004","Presun","%",{"v":1,"d":"1.000"}]
[477,null,"PMO001002","PPV","%",{"v":6,"d":"6.000"}]
[478,"   Pospájanie a uzemnenie dodávka a montáž"]
[479,null,2830406600,"12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12 mm","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[480,null,211010004,"Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 12","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[481,null,3410413800,"H07V-K 6, Silový vodič","m",{"v":75,"d":"75.000"}]
[482,null,210220451,"Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2","m",{"v":75,"d":"75.000"}]
[483,null,3410415200,"H07V-K 16, Silový vodič","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[484,null,210220003,"Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[485,null,3540200400,"DJ4D, Držiak zvodovej tyče","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[486,null,3540201700,"UZS 01, HR-svorka BERNARD","ks",{"v":18,"d":"18.000"}]
[487,null,210220321,"Svorka na potrub.\"Bernard\" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)","ks",{"v":18,"d":"18.000"}]
[488,null,3540300300,"JP 15, Zvodová tyč bez osadenia 1500 mm","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[489,null,210220212,"Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dľžky tyče","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[490,null,3540300430,"ISAV1000R, Izol. dišt. držiak 550 - 1000 mm, montáž na trubku, pásik 2 m","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[491,null,3540403000,"PV01H, HR-Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[492,null,"MBL000001","Montáž podpery vedenia PV","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[493,null,3540404900,"PV24, HR-Podpera vedenia na plechové strechy, 240 mm","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[494,null,"MBL000001","Montáž podpery vedenia PV","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[495,null,3540406300,"SP1, HR-svorka pripájacia pre pripojenie kovových súčiastok","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[496,null,210220302,"Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[497,null,3540406800,"SS, HR-svorka spojovacia","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[498,null,210220301,"Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[499,null,3540408000,"ST11, HR-svorka na odkvapové potrubie priemer 160-250 mm","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[500,null,210220302,"Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[501,null,3540408300,"SZ, HR-svorka skúšobná","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[502,null,210220302,"Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[503,null,460520201,"Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[504,null,460680023,"Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[505,null,460680024,"Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 60 cm","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[506,null,"DBL002020","OBO-5015650, Ekvipotenciálna svorkovnica - mostík","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[507,null,"MBL000002","Ekvipotenciálna svorkovnica EPS","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[508,null,"DBL004001","FeZn 8, FeZn 8: 1m=0,4kg","kg",{"v":3,"d":"3.000"}]
[509,null,210220002,"Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)","m",{"v":7.5,"d":"7.500"}]
[510,null,"DBL004003","AlFe lano 42/7, AlFe lano 42/7: 1m=0,172kg","kg",{"v":2,"d":"2.000"}]
[511,null,210220112,"Zvodový vodič bez podpier FeZn lano do D 70 mm","m",11.577]
[512,null,"PDO001001","Mimostavenisková preprava a doprava","%",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
[513,null,"PDO001002","Stratné","%",{"v":5,"d":"5.000"}]
[514,null,"PDO001003","Podružný materiál","%",{"v":3,"d":"3.000"}]
[515,null,"PDO001004","Presun","%",{"v":1,"d":"1.000"}]
[516,null,"PMO001002","PPV","%",{"v":6,"d":"6.000"}]
[null,"   Hod.sadzby, skúšky, oživenie, školenie, prehliadky dodávka a montáž"]
[517,null,"HZS-002/1","Demontáž existujúcich inštalácií","hod",{"v":12,"d":"12.000"}]
[518,null,"HZS-004","Nešpecifikované práce","hod",{"v":16,"d":"16.000"}]
[519,null,"DRS002007","Školenie obsluhy MaR","hod",{"v":6,"d":"6.000"}]
[520,null,"DID001011","Dielenská dokumentácia pre prehliadky a skúšky","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[521,null,"MOP001001","Východzia odborná prehliadka a skúška (revízia)","vývod",{"v":69,"d":"69.000"}]
[522,null,"MOZ000001","Účasť montéra na oživení","hod",{"v":16,"d":"16.000"}]
[null,"   Monitorovacie pracovisko"]
[523,null,"DIZ0011101","PmRt100, Promotic runtime licencia 100","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[524,null,"DIZ0011135","PmWebClient 1.-2., Dátový prístup pre 1. a 2. klienta (prehliadanie obrazov, trendov a alarmov/eventov)","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[525,null,"DIZ0011120","PmActiveX, Prístup k externým ActiveX prvkom","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[526,null,"DIZ0011140","PmUSBstd, Hardvérový kľúč (USB dongle) štandardnej veľkosti","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[527,null,"DIZ0011160","PaAmitProc, Súbor komunikačných, archivačných a konfiguračných procesov","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[528,null,"DIZ0011015","DispProg, Programovanie dispeč.systému","v/v",{"v":67,"d":"67.000"}]
[529,null,"HZS-007","Oživenie a skúšky prepojenia aplikácie s procesnou úrovňou","hod",{"v":12,"d":"12.000"}]
[530,null,"DIZ0010003","PC, Počítač Core i7, 8GB, SDD, LCD 22 monitor, ethernet, 4xUSB, 230 V AC","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[531,null,"DIZ0010100","LF,  Laserová tlačiareň farebná, A4, min. 600x600dpi, USB + LAN, 230 V AC","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[532,null,"MDI000100","Inštalácia monitorovacieho  pracoviska","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[533,null,"DRS002013","Uvedenie monitorovacieho pracoviska do prevádzky","hod",{"v":8,"d":"8.000"}]
[534,null,"PDO001001","Mimostavenisková preprava a doprava","%",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
[535,"K","21000001","Ostatné neuvedené","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby"]
[536,"K","HZS000113","Drobné murárske práce","hod",{"v":12,"d":"12.000"}]
[537,"K","HZS000114","Prvá východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[null,null,"Celkom EUR bez DPH"]

{"sheet":"Krycí list","index":1,"n_rows":43,"n_cols":18,"rows_kept":43,"merged":[[4,4,8,9],[7,15,8,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"KRYCÍ LIST ROZPOČTU",{"$nulls":10},"Príloha č. 1 ZoD "]
[]
[]
[null,"Názov stavby",null,null,"Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Základnej škole Šarišské Jastrabie",{"$nulls":9},"JKSO"," "]
[null,"Kód stavby"]
[null,"Názov objektu",{"$nulls":12},"EČO"]
[null,"Kód objektu",{"$nulls":13}," Základná škola Šarišské Jastrabie"]
[null,"Názov časti",{"$nulls":12},"Miesto"]
[null,"Kód časti",null,null," "]
[null,"Názov podčasti",null,null," "]
[null,"Kód podčasti",null,null," "]
[{"$nulls":4}," "]
[{"$nulls":14},"IČO","DIČ"]
[null,"Objednávateľ",null,null,"Obec  Šarišské jastrabie"]
[null,"Projektant"]
[null,"Zhotoviteľ",null,null," "]
[]
[{"$nulls":4},"Rozpočet číslo",null,"Spracoval",{"$nulls":7},"Dňa"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"               Merné a účelové jednotky"]
["            Počet",{"$nulls":3},"    Náklady / 1 m.j.",null,"             Počet",null,null,"     Náklady / 1 m.j.",null,"                Počet",{"$nulls":3},"        Náklady / 1 m.j."]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0 "},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0 "},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0 "},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},"               Rozpočtové náklady v",{"$nulls":4},"EUR"]
["A",null,"Základné rozp. náklady",{"$nulls":3},"B",null,"Doplnkové náklady",null,null,"C",null,"Vedľajšie rozpočtové náklady"]
[1,"HSV",null,"Dodávky",{"v":0,"d":"0.00"},null,8,"Práca nadčas",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,13,"Zariadenie staveniska",null,null,20,"%",{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,null,null,"Montáž",{"v":0,"d":"0.00"},null,9,"Bez pevnej podl.",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,14,"Mimostav. doprava",null,null,20,"%",{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"PSV",null,"Dodávky",{"v":0,"d":"0.00"},null,10,"Kultúrna pamiatka",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,15,"Územné vplyvy",null,null,20,"%",{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,null,null,"Montáž",{"v":0,"d":"0.00"},null,11,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,16,"Prevádzkové vplyvy",null,null,20,"%",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"\"M\"",null,"Dodávky",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},17,"Ostatné",null,null,20,"%",{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,null,null,"Montáž",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},18,"VRN z rozpočtu",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"ZRN (r. 1-6)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,12,"DN (r. 8-11)",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,19,"VRN (r. 13-18)",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"HZS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,21,"Kompl. činnosť",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20 "},22,"Ostatné náklady",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Projektant",{"$nulls":10},"D",null,"Celkové náklady"]
[{"$nulls":11},23,"Súčet 7, 12, 19-22",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},24,{"v":20,"d":"20 "},"%",{"v":0,"d":"0.00"},"DPH",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Objednávateľ",{"$nulls":10},25,{"v":20,"d":"20 "},"%",{"v":0,"d":"0.00"},"DPH",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},26,"Cena s DPH (r. 23-25)",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a popis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"E",null,"Prípočty a odpočty"]
["Zhotoviteľ",{"$nulls":10},27,"Dodávky objednávateľa",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},28,"Kĺzavá doložka",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},29,"Zvýhodnenie + -",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]